**批复**

**保满审环书字〔2021〕03号**

**保定市满城区行政审批局**

**关于保定市晶木卫生用品有限公司技改**

**项目环境影响报告书的批复**

保定市晶木卫生用品有限公司：

所报《保定市晶木卫生用品有限公司技改项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、专家技术评审意见，经局领导审核通过后，研究批复如下：

一、项目位于保定市满城区大册营镇大册村北，在现有厂区内进行，不新增占地。中心地理坐标为北纬39°00’52.29”，东经115°20’21.79”。厂区东侧为港兴纸业和商业门脸，南侧为神西线，隔公路为天天纸业和锐拓包装，西侧、北侧为联达纸业。

二、本项目工程总投资3000万元，其中环保投资280万元，技改内容分两期进行，一期淘汰现有所有设备，保留办公楼外拆除全部建筑，投资2000万元，环保投资280万元，购置安装2850型高速纸机1台、碎浆机1台、磨浆机2台、复合分切机1台、圆盘缠绕机1台、储浆塔2座、水处理设施一套及相关辅助设备；二期投资1000万元，购置安装3500型高速纸机1台、碎浆机1台、磨浆机1台、复合分切机1台、储浆塔1座及相关辅助设备。技改完成后全厂年产卫生纸1.05万吨。

三、项目在符合产业政策与产业发展规划，选址符合区域土地利用规划的前提下，原则同意《保定市晶木卫生用品有限公司技改项目环境影响报告书》的结论，你公司须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，同时做好以下重点工作：

1、施工期定期洒水抑尘、物料运输和土方要加盖篷布、设简易围墙、选用低噪声设备等措施，防止施工期环境影响。

2、废气：项目生产用热采用园区集中供热。

3、废水：生产废水采用“多圆盘过滤器+微气浮”工艺处理，多圆盘过滤器处理规模3000m3/d，微气浮处理规模2000m3/d。厂区排污口安装在线监测装置，满足满城区环保局《关于造纸企业技改环评有关问题的要求》（满环字〔2009〕58号）文要求及大册营污水处理厂进水水质要求。

4、噪声：采取设备基础减震、厂房隔声等措施降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准要求。

5、固废：废铁丝外售综合利用，污泥全部妥善处置，职工生活垃圾定期由环卫部门清运；COD在线监测废液危废间暂存后由有资质单位进行处置。

6、认真落实防渗要求，厂区、车间地面、污水站构筑物、回水构筑物全部防渗，对排水管道、阀门等定期检查并做好维修管理工作。

四、技改项目一期工程污染物排放总量控制指标建议值为：COD 4.065t/a、氨氮0.091t/a、总氮 0.136t/a、总磷 0.007t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物0t/a、挥发性有机物0t/a。

技改项目二期工程完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值为：COD 10.624t/a、氨氮0.235t/a、总氮 0.354t/a、总磷 0.018t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物0t/a、挥发性有机物0t/a。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。

保定市满城区行政审批局

2021年4月28日