|  |
| --- |
| 审批意见：保满审环表字[2021]27号所报《保定市建美彩印有限公司改扩建项目环境影响报告表》收悉，根据报告表结论，经局领导审核通过后，研究批复如下：一、项目位于保定市满城区大册营镇方上村，中心地理坐标为北纬38°59’47.960”，东经115°21’22.430”。在现有厂区内建设，不新增占地。厂区东侧为锋润纸品机械厂，南侧为空地，西侧为清扬彩印厂，北侧隔路为成功造纸厂。二、项目总投资1000万元，其中环保投资50万元，分两期建设。一期淘汰2台印刷机，新增2台新型印刷机、3台吹膜机、1台分切机，一期建成后全厂生产规模为年加工彩印包装袋2000吨；二期新增印刷机4台、吹膜机5台、制袋机8台、分切机2台、熔边机3台、折边机1台、边封机1台，二期建成后全厂生产规模为年加工彩印包装袋3000吨。三、你单位在建设及运营过程中要严格按本项目环境影响报告表规定的内容，认真落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。1、废水：生活用水全部进入厂区防渗旱厕，定期清掏外运。2、废气：生产在密闭车间进行，生产工序中产生废气经集气管道收集引入1套CO燃烧设备处理后由1根15m高排气筒排放。有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1印刷工业大气污染排放限值；无组织非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。3、噪声：主要为生产时设备产生的噪声，采用厂房隔声、基础减震等措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。4、固体废物：废油墨桶收集后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置；下脚料、不合格产品、原料包装袋收集后外售，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。四、全厂污染物排放总量控制指标为：COD:0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、VOCs：3.586t/a、颗粒物：0t/a。五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。  公 章 2021年7月5日   |