**批复**

**保满审环书字[2021]08号**

**保定市满城区行政审批局**

**关于保定市满城城东纸业有限公司技改项目**

**环境影响报告书的批复**

保定市满城城东纸业有限公司技改项目：

所报《保定市满城城东纸业有限公司技改项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、专家技术评审意见，经局领导审核通过后，研究批复如下：

一、项目位于满城县满城镇城东村东北，在现有厂区内进行技改，不新增占地。中心地理坐标为东经 115°20′51.07″，北纬 38°57′52.43″。厂区东侧为亿佳纸业，西侧为原化肥厂（已停产多年），北侧为道路，隔路为华奥纸业和耕地，南侧为耕地。

二、本项目工程总投资 10753.18 万元，环保投资400 万元。技改内容包括：淘汰现有2台2400型板纸机、1台3200型板纸机、4台卧式水力碎浆机、5台高浓碎浆机、1台380型磨浆机、8台450型磨浆机、8台离心筛；一期工程安装 2 台 3500 型高速纸机、2 台碎浆机、3 台磨浆机、4条复卷生产线、10台分切机、10台包装机、1套储桨塔、1套白水塔、1台多圆盘过滤器及其配套设施；二期工程安装1台2850型高速纸机、2台碎浆机、2台磨浆机、4条复卷生产线、5台分切机、5台包装机、1套储桨塔、1套白水塔、1 台多圆盘过滤器及其配套设施；三期工程安装 1台3500型高速纸机、1台2850型高速纸机、2台碎浆机、3台磨浆机、7条复卷生产线、10台分切机、10台包装机、1台多圆盘过滤器及其配套设施。技改完成后年产 4.3 万吨卫生纸。

三、项目在符合产业政策与产业发展规划，选址符合区域土地利用规划的前提下，原则同意《保定市满城城东纸业有限公司技改项目环境影响报告书》的结论，你公司须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，同时做好以下重点工作：

1、施工期定期洒水抑尘、物料运输和土方要加盖篷布、设简易围墙、选用低噪声设备等措施，防止施工期环境影响。

2、废气：项目生产用热采用园区集中供热。

3、废水：生产废水采用“多圆盘过滤+混凝气浮+生物接触氧化”工艺处理，处理规模5000m3/d。厂区排污口安装在线监测装置，满足满城区环保局《关于造纸企业技改环评有关问题的要求》（满环字【2009】58号）文要求及保定市大册营水处理有限责任公司进水水质要求。

4、噪声：采取设备基础减震、厂房隔声等措施降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、固废：废铁丝外售综合利用，污泥全部妥善处置，职工生活垃圾定期由环卫部门清运；COD在线监测废液危废间暂存后由有资质单位进行处置。

6、认真落实防渗要求，厂区、车间地面、污水站构筑物、回水构筑物全部防渗，对排水管道、阀门等定期检查并做好维修管理工作。

四、技改工程完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值为：COD29.772t/a、氨氮0.656t/a、总氮 1.185t/a、总磷 0.061t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物0t/a、挥发性有机物0t/a。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。

保定市满城区行政审批局

2021年7月30日