**批复**

**保满审环书字〔2021〕09号**

**保定市满城区行政审批局**

**关于保定市四海纸业有限公司技改项目**

**环境影响报告书的批复**

保定市四海纸业有限公司：

所报《保定市四海纸业有限公司技改项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、专家技术评审意见，经局领导审核通过后，研究批复如下：

一、技改项目在位于保定市满城区大册营镇方上村，满城经济开发区内，中心地理坐标为北纬38°59′44.21″，东经15°20′47.40″。厂区东侧为 S333 省道，隔路为连乐塑料复制品厂和蓝猫卫生纸加工厂，南侧为诚信纸业，西侧为飞跃纸厂，北侧为道路，隔路为卫生纸加工厂。

二、本项目工程总投资 4000 万元，环保投资 80 万元。技改内容包括：建设造纸车间1座、制浆车间1座、库房1座、办公室 1 座；淘汰原有 1575 型造纸机 2 台、分切机 2 台；对原有 2 台 3500 型纸机进行升级改造；新增 3500 型纸机 1 台、多圆盘过滤机 3 台、水力碎浆机 1台、磨浆机 6 台、复合机 3 台、复卷机 5 台、抽纸机 5 台、浆水分离塔 3 座、储浆塔3座及其他辅助生产设备；保留水力碎浆机 2 台、磨浆机3台、污水处理站等其他辅助设备。技改完成后，全厂总产能不变，仍为年产卫生纸 1.275 万吨。

三、项目在符合产业政策与产业发展规划，选址符合区域土地利用规划的前提下，原则同意《保定市四海纸业有限公司技改项目环境影响报告书》的结论，你公司须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，同时做好以下重点工作：

1.施工期定期洒水抑尘、物料运输和土方要加盖篷布、设简易围墙、选用低噪声设备等措施，防止施工期环境影响。

2.废气：项目生产用热采用园区集中供热。

3.废水：生产废水采用用“沉淀+超效浅层气浮”处理工艺，处理能力 4800m3/d。厂区排污口安装在线监测装置，满足满城区环保局《关于造纸企业技改环评有关问题的要求》（满环字〔2009〕58号）文要求及保定市大册营水处理有限责任公司进水水质要求。

4.噪声：选用低噪声设备+厂房隔声+基础减振+风机进出风口软管连接+泵类安装消声器+合理布置等。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准要求。

5.固废：废铁丝、废毛布外售综合利用，污泥全部妥善处置，职工生活垃圾定期由环卫部门清运；COD在线监测废液危废间暂存后由有资质单位进行处置。

6.认真落实防渗要求，厂区、车间地面、污水站构筑物、回水构筑物全部防渗，对排水管道、阀门等定期检查并做好维修管理工作。

四、技改工程完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值为：颗粒物 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a、COD 10.355t/a、氨氮 0.242t/a、总氮 0.345t/a、总磷0.017t/a。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。

保定市满城区行政审批局

2021年8月27日