**批复**

**保满审环书字[2021]11号**

**保定市满城区行政审批局**

**关于保定市群冠造纸厂技改项目环境影响**

**报告书的批复**

保定市群冠造纸厂：

所报《保定市群冠造纸厂技改项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、专家技术评审意见，经局领导审核通过后，研究批复如下：

一、项目位于保定市群冠早支行现有厂区内进行技改，不新增占地。中心地理坐标为东经 115°20′5.766″，项目北侧为神西线，南侧为空地，东侧为保定市岳之峰造纸厂及保定市顺发卫生用品有限公司，西侧为保定市富国纸业有限公司。

二、本项目工程总投资1500万元，环保投资130万元。技改内容包括：淘汰4台15750型纸机、2台水力碎浆机、400型双磨盘机7台、拆除已停用锅炉，将现有2台3500型纸机改为3500新月型纸机、1台2400型纸机改为2400新月型纸机，新增2台水力破碎机、4台磨浆机、3台复合机。技改完成后保持年产14500吨卫生纸不变。

三、项目在符合产业政策与产业发展规划，选址符合区域土地利用规划的前提下，原则同意《保定市群冠造纸厂技改项目环境影响报告书》的结论，你公司须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，同时做好以下重点工作：

1.施工期定期洒水抑尘、物料运输和土方要加盖篷布、设简易围墙、选用低噪声设备等措施，防止施工期环境影响。

2.废气：污水处理站恶臭气体经风机引入1套活性炭吸附净化装置，净化后废气经15米高排气筒排放。废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关标准。

3.废水：生产废水采用“多圆盘过滤+超效浅层气浮（处理规模3500m3/d）+水解酸化+缺氧+接触氧化+沉淀+过滤（处理规模400m3/d）”工艺处理，厂区排污口安装在线监测装置，满足满城区环保局《关于造纸企业技改环评有关问题的要求》（满环字【2009】58号）文要求及保定市大册营水处理有限责任公司进水水质要求。

4.噪声：采取设备基础减震、厂房隔声等措施降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。

5.固废：废铁丝外售综合利用，污泥全部妥善处置，职工生活垃圾定期由环卫部门清运；COD在线监测废液危废间暂存后由有资质单位进行处置。

6.认真落实防渗要求，厂区、车间地面、污水站构筑物、回水构筑物全部防渗，对排水管道、阀门等定期检查并做好维修管理工作。

四、技改工程完成后全厂污染物排放总量控制指标建议值为：COD14.6t/a、氨氮0.300t/a、总氮 0.332t/a、总磷 0.017t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物0t/a、挥发性有机物0t/a。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。

保定市满城区行政审批局

2021年10月8日

保定市满城区行政审批局 2020年10月8日印