|  |
| --- |
| 审批意见：  保满审环表字〔2022〕04号  所报《保定市华宇电磁线有限责任公司年产4500吨电磁线项目环境影响报告表》收悉，根据报告表结论，经局领导审核通过后，研究批复如下：  一、项目位于保定市满城区南韩村镇东苟村,中心地理坐标:东经115°19′21.995″，北纬38°51′57.165″。项目北侧为S336省道，南侧为农田，东侧为保定联凯印务有限公司、西侧为中石化加油站。  二、项目总投资2000万元，其中环保投资20万元。租用保定市满城永兴饲料厂现有厂房进行建设，利用现有车间、办公及附属设施，主要生产设备包括：铝连续挤压机1台、铜型材连续挤压机1台、铜变频连续挤压机2台、拔丝机1台、软化罐2台、烧结机2台、多功能玻璃丝包绕包机7台、多功能纸包机8台，建设完成年后产4500吨电磁线。  三、你单位在建设及运营过程中要严格按本项目环境影响报告表规定的内容，认真落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。  1、废水：冷却水循环使用不外排；生活用水全部进入厂区防渗旱厕，定期清掏外运。  2、废气：生产在密闭车间进行，产生的废气经集气罩收集后引入2套活性炭装置处理后，经1根15m排气筒排放。有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放浓度要求；无组织非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2标准限值。  3、噪声：主要为生产时设备产生的噪声，采用厂房隔声、基础减震等措施，北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。  4、固体废物：生活垃圾定期交由环卫部门统一处置；下脚料收集后外售。废包装桶、树脂渣、废活性炭、废润滑油、废油桶暂存于危废间内，定期由有资质单位统一处理  四、污染物排放总量控制指标为：COD:0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：0.001t/a、颗粒物：0t/a。  五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。    公 章  2022年1月30日 |