|  |
| --- |
| 审批意见：保满审环表字[2022]18号所报《保定惠海风机设备有限公司年产 10 万片风机锻铝、锻钢叶片生产线搬迁项目环境影响报告表》收悉，根据报告表结论，经局领导审核通过后，研究批复如下：一、项目位于保定市满城区经三南街 64 号，满城经济开发区内，中心地理位置坐标为东经 115°24′59.27″、北纬 38°57′19.44″，项目北侧为空地，东侧、南侧为其他公司库房，西侧为保定市保成航空科技有限公司。二、项目总投资3000万元，其中环保投资10万元。购置并安装数控铣床6台、卧式车床3台、数显铣床1台、单臂液压机1台、抛光机3台、空压机1台、加工中心2台、卧式车床2台、摇臂钻床3台、抛光机2台、切割锯2台、砂轮机2台、天车3台、升降机1台、电热水器1台。项目建成后，年产10万片风机锻铝、锻钢叶片。项目已由河北满城经济开发区管理委员会行政审批局备案，备案编号：满经开备【2021】20号。三、你单位在建设及运营过程中要严格按本项目环境影响报告表规定的内容，认真落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。1、废水：生活污水化粪池处理后，经园区污水管网排入高新区污水处理厂集中处理《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时满足高新区污水处理厂进水要求。2、废气：集气罩经收集后送入1台布袋除尘器处理，处理后废气由1根25m高排气筒排放，有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。3、噪声：主要为生产时设备产生的噪声，采用厂房隔声、基础减震等措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。4、固体废物：下脚料、金属粉末，采取分类收集后外售综合利用；废切削液、废切削液包装桶、废液压油、废液压油包装桶，分类收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置。四、污染物排放总量控制指标为：：SO2 0t/a、NOX 0t/a、颗粒物 0.236t/a、非甲烷总烃0t/a、COD 0t/a、氨氮 0t/a、总氮 0t/a、总磷 0t/a。五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。公 章 2022年6月22日  |