|  |
| --- |
| 审批意见：保满审环表字〔2022〕25号所报《保定环通新型建材有限公司轻质隔墙板生产线建设项目环境影响报告表》收悉，根据报告表结论，经局领导审核通过后，研究批复如下：一、项目位于保定市满城区南韩村镇东苟村，中心坐标为东经 115°19′17.025″，北纬38°51′56.010″。项目东侧为保定市华宇电磁线有限公司，北侧与保阜路边界线最近距离为11米，西侧为保定融达包装有限公司南厂区，南侧为农田，北侧为河北保定满城顺达加油站。二、本次技改扩建项目总投资500万元，环保投资20万，新建车间2座，安装1套180型骨料搅拌生产设备和2条轻质隔墙板生产线设备及筒仓4个。建成后年产轻质隔墙板100万平方米。三、你单位在建设及运营过程中要严格按本项目环境影响报告表规定的内容，认真落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。（一）废气投料口三面围挡，正面设置软帘，上方设置集气罩，搅拌设备密闭安装集气管道，收集的废气经1台袋式除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放，两个粉煤灰筒仓共用1套仓顶布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放，两个磷石膏筒仓共用1套仓顶布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放，有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1排放浓度限值要求；原料库、车间密闭+顶部安装喷淋装置；输送带密闭，各落料点密闭，车间内喷淋抑尘；车辆匀速，泼洒路面。厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 2标准要求。（二）废水冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，职工生活水排入化粪池，定期清掏，用作农肥。（三）噪声选用低噪设备、基础减震、厂房隔声和合理布局、风机软连接等措施。执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类、4类标准。（四）固体废物一般固废暂存区存放，定期外售；职工生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运。设备维护产生的废润滑油和废油桶在危废间内暂存，定期交有资质单位处置。四、污染物总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：0.301t/a、颗粒物：0.249t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、TN：0t/a、TP：0t/a。五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。 公 章2022年8月10日  |