|  |
| --- |
| 审批意见：保满审环表字〔2022〕26号所报《保定市满城区金水水泥制品厂扩建项目环境影响报告表》收悉，根据报告表结论，经局领导审核通过后，研究批复如下：一、项目位于保定市满城区南韩村镇大贾村，中心坐标为东经 115°18′36.530″，北纬39°53′55.301″。项目厂区南侧、西侧均为大贾村农田，东侧为空地，北侧隔村路为空地、保定功夫本色卫生用品有限公司。二、本次技改扩建项目总投资7000万元，环保投资80万，项目在现有厂区进行扩建，为二期进行建设。一期主要建设2#生产车间1座，建设建筑废弃物处理生产线1条，主要设备包括颚式破碎机2台、锤式破碎机2台，圆振筛1台、三轴椭圆水平筛1台；二期建设内容为装配式构件生产线1条，主要设备包括180型搅拌机1台、整形机1台。一期项目为年处理建筑废弃物200万吨，年产再生骨料150万吨。二期项目为年产装配式构件1万件。现有项目产能不发生变化，仍为年产水泥砌块6000万块。三、你单位在建设及运营过程中要严格按本项目环境影响报告表规定的内容，认真落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。（一）废气建筑废弃物生产线投料口三面围挡，正面设置软帘，上方设置集气罩，破碎、筛分设备上方设集气罩，废气收集后引入布袋除尘器治理，经1根15m高排气筒排放；水泥筒仓经自带除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放；装配式构件生产线投料口三面围挡，正面设置软帘，上方设置集气罩，搅拌设备密闭安装集气管道，收集的废气引入布袋除尘器治理，经1根15m高排气筒排放。有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1排放浓度限值要求；原料库、车间密闭+顶部安装喷淋装置；输送带密闭，各落料点密闭，车间内喷淋抑尘；车辆匀速，泼洒路面。厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表 2标准要求。（二）废水职工生活水排入化粪池，定期清掏，用作农肥。（三）噪声选用低噪设备、基础减震、厂房隔声和合理布局、风机软连接等措施。执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准。（四）固体废物一般固废暂存区存放，定期外售；职工生活垃圾收集后由当地环卫部门定期清运。废机油暂存于危废间，定期交有资质单位处置。四、污染物总量控制指标为：SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：0t/a、颗粒物：0.741t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、TN：0t/a、TP：0t/a。五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。 公 章2022年8月10日  |