**批复**

**保满审环书字[2022]04号**

**保定市满城区行政审批局**

**关于保定市满城红升纸业有限责任公司**

**技改扩建项目环境影响报告书的批复**

保定市满城红升纸业有限责任公司：

所报《保定市满城红升纸业有限责任公司技改扩建项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、专家技术评审意见，经局领导审核通过后，研究批复如下：

一、技改扩建项目在现有厂区内进行，项目完成后，不新增占地。厂址位于保定市满城区大册营镇方上村，中心地理坐标为东经115°21′19.17"，北纬38°59′51.17"，厂区北侧为夜借路，隔路为广源汽贸，西侧为欣悦达纸业有限公司，南侧为彩印厂，东侧为闲置厂房。

二、项目总投资11000万元，其中环保投资260万元，将现有1台2850型中速厨房纸机改造为1台2850型高速厨房纸机、将现有1台3500型中速面巾纸机改造为1台3500型高速纸机、新增1台3500型高速纸机、新增3台磨浆机、4台水力碎浆机、20台浆泵、2台圆网浓缩机、2台MSF系列高浓压力粗筛、2套单效分离机、15台清水泵、2台GZNP 系列重力盘式浓缩机、2台复合分切机、1座浆塔、1座水塔、1台多圆盘回收机、3台空气压缩机；保留1台3500型高速纸机、现有磨浆、碎浆等配套设备；其他辅助设施不变。改扩建完成后全厂造纸产能为44700 吨/年。

三、项目在符合产业政策与产业发展规划，选址符合区域土地利用规划的前提下，原则同意《保定市满城红升纸业有限责任公司技改扩建项目环境影响报告书》的结论，你公司须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，同时做好以下重点工作：

1、施工期定期洒水抑尘、物料运输和土方要加盖篷布、设简易围墙、选用低噪声设备等措施，防止施工期环境影响。

2、废气：项目生产用热采用园区集中供。

3、废水：污水处理工艺为“白水池+多圆盘过滤+浆水分离塔+超效浅层气浮装置+生化处理系统”，处理规模为 4000m3/d，设1个排污口,废水排放口设置在线监测装置。满足满城区环保局《关于造纸企业技改环评有关问题的要求》（满环字【2009】58号）及保定市大册营水处理有限责任公司进水水质要求。

4、噪声：采取设备基础减震、厂房隔声等措施降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、3类标准要求。

5、固废：添加剂包装桶生产厂家回收，浆板捆绑铁丝外售综合利用，复卷、分切废纸边回用于生产，污泥全部妥善处置，职工生活垃圾定期由环卫部门清运；在线监测废液等危险废物危废间暂存后由有资质单位进行处置。

6、认真落实防渗要求，厂区、车间地面、污水站构筑物、回水构筑物全部防渗，对排水管道、阀门等定期检查并做好维修管理工作。

四、项目建设完成后全厂污染物总量控制指标：COD 20.844t/a、氨氮 0.500t/a、TN 0.994t/a、TP 0.052t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物 0t/a、挥发性有机物 0t/a。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。

保定市满城区行政审批局

2022年9月27日