**批复**

**保满审环书字[2022]05号**

**保定市满城区行政审批局**

**关于保定市嘉禾卫生用品有限公司技改项目**

**环境影响报告书的批复**

保定市嘉禾卫生用品有限公司：

所报《保定市嘉禾卫生用品有限公司技改项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、专家技术评审意见，经局领导审核通过后，研究批复如下：

一、本项目位于满城区大册营镇北宋营村，京津冀生活用纸科技创新产业园内，厂区中心地理坐标为东经115.385687°，北纬 38.995463°，西侧为空地，北侧为空地，东侧为北宋营村房屋，南侧为神西线。

二、项目总投资6871万元，其中环保投资154万元，淘汰原有2台1575型造纸机、2台3500型造纸机及配套设备，利旧原有1台3500型造纸机、1套超效浅层气浮及配套设备，新增3台3500型（400-600m/min）高速纸机、2台3500型（900-1100m/min）高速纸机、1台多圆盘过滤机及配套设备。项目完成后产品全部变更为卫生纸，卫生纸产能35600吨/年。

三、项目在符合产业政策与产业发展规划，选址符合区域土地利用规划的前提下，原则同意《保定市嘉禾卫生用品有限公司技改项目环境影响报告书》的结论，你公司须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，同时做好以下重点工作：

1、施工期定期洒水抑尘、物料运输和土方要加盖篷布、设简易围墙、选用低噪声设备等措施，防止施工期环境影响。

2、废气：项目生产用热采用园区集中供热。

3、废水：污水处理工艺为采用“多圆盘过滤机+超效浅层气浮+生物接触氧化”，处理规模为5000m3/d，设1个排污口,废水排放口设置在线监测装置。满足满城区环保局《关于造纸企业技改环评有关问题的要求》（满环字【2009】58号）及保定市大册营水处理有限责任公司进水水质要求。

4、噪声：采取设备基础减震、厂房隔声等措施降噪。厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、固废：复卷包装、浆板捆绑铁丝外售综合利用，污泥全部妥善处置，职工生活垃圾定期由环卫部门清运；在线监测废液等危险废物危废间暂存后由有资质单位进行处置。

6、认真落实防渗要求，厂区、车间地面、污水站构筑物、回水构筑物全部防渗，对排水管道、阀门等定期检查并做好维修管理工作。

四、建设完成后全厂污染物总量控制指标：颗粒物 0t/a、SO20t/a、NOx0t/a、VOCs 0t/a、COD 24.930t/a、氨氮0.525t/a、总氮 1.440t/a、总磷 0.051t/a。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。

保定市满城区行政审批局

2022年10月20日