**批复**

**保满审环书字〔2024〕04号**

**保定市满城区行政审批局**

**关于保定市满城明月造纸厂技术改造项目**

**环境影响报告书的批复**

保定市明月造纸厂（普通合伙）：

所报《保定市满城明月造纸厂技术改造项目环境影响报告书》收悉。根据环境影响评价结论、专家技术评审意见，经局领导审核通过后，研究批复如下：

一、本项目位于保定市满城区大册营镇岗头村，本次技改在现有厂区进行，不新增占地。厂区中心地理坐标为东经115°20′12.36″，北纬 39°0′48.49″，厂区东侧为商店及农田，南侧为农田，西侧为岳之峰造纸厂，北侧为神大公路，隔路为保定市顺发卫生用品有限公司。

二、技术改造项目总投资800万元，其中环保投资50万元，对现在污水处理设施进行升级改造，增加MBR膜处理单元，同时淘汰2880型造纸机1台、2880分切复合机1台，新增3500造纸机1台、3500分切复合机1台、15m3碎浆机1台。技术改造项目完成后，全厂产能保持不变，年生产卫生纸1万吨。

三、项目在符合产业政策与产业发展规划，选址符合区域土地利用规划的前提下，原则同意《保定市满城明月造纸厂技术改造项目环境影响报告书》的结论，你厂须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环保措施要求实施项目的建设，确保各类污染物全部得到有效治理、达标排放，同时做好以下重点工作：

1、施工期定期洒水抑尘，物料运输要加盖篷布，设简易围墙，选用低噪声设备等措施，防止施工期环境影响。

2、废气：项目生产采用集中供热。

3、废水：生产废水采用“白水池+多圆盘过滤+超效浅层气浮装置+生化处理装置（水解酸化池+接触氧化池+沉淀池+清水池）+MBR膜处理单元”处理。设一个污水排放口，排放口安装COD、总氮、pH及流量计在线监测设备。生活污水经化粪池处理后与生产废水一并排入保定市大册营水处理责任有限公司集中处理。废水排放满足保定市大册营水处理责任有限公司进水水质协议要求；排水量符合《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表3标准和保定市生态环境局满城区分局《关于造纸企业技改环评有关问题的要求》（满环字[2009]58号）要求。

4、噪声：选取低噪声设备、基础减震、厂房隔声等降噪措施。东、西、南厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；北厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

5、固废：废纸边回用于生产；污泥委托徐水鑫顺泥浆板厂处置；废絮凝剂包装袋、捆扎铁丝收集后外售；在线监测废液、废机油、废机油桶收集后均暂存于危废间，定期交由有资质单位进行处置。

6、认真落实防渗要求，厂区、车间地面、污水站构筑物、回水构筑物全部防渗，对排水管道、阀门等定期检查并做好维修管理工作。

四、技改项目完成后全厂污染物总量控制指标建议值：颗粒物：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：0t/a、COD：8.010t/a、氨氮：0.222t/a、总氮：0.468t/a、总磷：0.021t/a。

五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。

 保定市满城区行政审批局

2024年5月27日