|  |
| --- |
| 审批意见：保满审环表字[2021]55号所报《保定方圆电力线路器材有限公司改扩建项目环境影响报告表》收悉，根据报告表结论，经局领导审核通过后，研究批复如下：一、改扩建项目位于保定市满城区方顺桥镇小赛村保定方圆电力线路器材有限公司现有厂区内。中心地理坐标为东经 115°16'39.926"，北纬38°46'51.487"。厂区北侧为 107 国道，东侧为养鸭场，南侧为河北冀昌电力器材科技有限公司，西侧为农田。二、项目总投资350万元，其中环保投资10万元。本次改扩建项目：淘汰160KAV变压器1台，新增焊接机器人2套、拔管机2套、250KAV变压器1台。本项目年产电缆保护管500吨、电力用塑料制品300吨。改扩建完成后全厂年产避雷器50万组、绝缘子1万支、铁附件1万吨、电缆保护管500吨、电力用塑料制品300吨。三、你单位在建设及运营过程中要严格按本项目环境影响报告表规定的内容，认真落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。1、废水：生活用水全部进入厂区防渗旱厕，定期清掏外运。2、废气：生产在密闭车间进行，废气收集后经2套“集气罩+低温等离子+光氧催化+活性炭吸附”处理后，经现有2根15米高排气筒排放。有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工标准同时执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准；无组织非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2标准限值及《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准。3、噪声：主要为生产时设备产生的噪声，采用厂房隔声、基础减震等措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。4、固体废物：危险废物收集后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置；下脚料、除尘灰收集后外售，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。四、全厂污染物排放总量控制指标为：COD:0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、VOCs：0.458t/a、颗粒物：0t/a。五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。  公 章 2021年12月6日   |