|  |
| --- |
| 审批意见：  保满审环表字[2021]53号  所报《保定市丰盈机械设备有限公司机械配件加工项目环境影响报告表》收悉，根据报告表结论，经局领导审核通过后，研究批复如下：  一、项目位于保定市满城区大册营镇方上村,中心地理坐标:北纬38°59′55″，东经115°20′57″。东侧为成功纸业，南侧为吹膜厂，西侧为商业门脸，临津保北线，北侧为美华纸业，临乡道神西线。  二、项目总投资200万元，其中环保投资10万元。主要生产设备包括：数控车床、普通车床、钻床、铣床、切割机、线切割、二保焊机、焊烟净化器、喷塑设备、天车等共19台设备，设计产能为年产机械配件200吨。  三、你单位在建设及运营过程中要严格按本项目环境影响报告表规定的内容，认真落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。  1、废水：生活用水全部进入厂区防渗旱厕，定期清掏外运。  2、废气：喷塑工序废气经集气装置+布袋除尘器处理后与固化工序废气经集气装置+UV光氧催化+活性炭吸附处理后共同经一根15米高排气筒排放。有组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1标准限值及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准。无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。  3、噪声：主要为生产时设备产生的噪声，采用厂房隔声、基础减震等措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。  4、固体废物：危险废物收集后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置；金属边脚料等收集后外售，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。  四、扩建完成后全厂污染物排放总量控制指标为：COD:0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a、VOCs：0.005t/a、颗粒物：0t/a。  五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。      公 章  2021年12月6日 |