|  |
| --- |
| 审批意见：保满审环表字[2022]13号所报《保定市星瑞可可加工有限公司功能性生物康健制品项目环境影响报告表》收悉，根据报告表结论，经局领导审核通过后，研究批复如下：1. 项目位于保定市满城区经济开发区经二南街52号，中心地理坐标:东经 115°24'45.760"，北纬 38°57'25.090"。厂区北侧隔路为电器厂，南侧、西侧隔路为空地，东侧隔路为产业园。
2. 项目总投资10000万元，其中环保投资30万元。租赁保定市微诺生物科技有限公司闲置厂房，购置安装真空上料机17台、空压机1台、电蒸汽发生器1台、振动筛4台、溶液暂存罐10个、固体暂存料仓18个、滚动筛8套、流化床2台、离心机13台、干燥设备1台、包装机2台、吨袋拆包机2台等设备。完成后年产功能性生物康健制品（可可）60000吨、副产品白糖18000吨。

三、你单位在建设及运营过程中要严格按本项目环境影响报告表规定的内容，认真落实各项污染防治措施，确保污染物稳定达标排放。1、废水：喷淋塔用水经蒸汽发生器蒸发分离后回用；生活用水全部进入厂区防渗旱厕，定期清掏外运。2、废气：废气由集气装置收集后通过喷淋塔处理后，经1根15m高排气筒外排，乙醇执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表1其他行业大气污染物排放限值；无组织非甲烷总烃排放浓度执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表2标准限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1排放限值。3、噪声：主要为生产时设备产生的噪声，采用厂房隔声、基础减震等措施，厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。4、固体废物：废包装袋收集后外售；职工生活垃圾统一收集后定期交由环卫部门统一处置。四、污染物排放总量控制指标为：COD:0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：0.118t/a、颗粒物：0t/a。五、项目建成后应先行按照排污许可管理要求，办理排污许可证，并按照《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号）及相关文件要求落实竣工环境保护验收工作。 公 章 2022年5月30日  |